; TAS-Multimeter Application sea


PreferenceFile:		Preference.sea

PlatformName:	Multimeter 

Software-Version:	"VC1929-64bit-Release-Build, Version 0.0.28.142 (Rev. 28142), Apr 25 2022" 


USBInterface-AltInterface:	1 

USBInterface-Serial:	"Serial Number" 

USBInterface-DedicatedBox:	0 

Master-TAS:	"Serial Number" 

UsbEndpoints: {
;	Endpoint-Idx / Transfer-Type / Direction / Queue-Len / Receiver-BlockLength /  Wire Name / Wire Type 
	6 2 In 60 16384 DataFromUSB Out 
	2 2 Out 20 8192 DataToUSB In 
	1 2 Out 5 0 CommandsToTas In 
	1 2 In 0 0 TasCmdReadback Readback 
	4 2 Out 5 0 LCABootToTas In 
} 	;-- UsbEndpoints


CalibrationXLSFile:	Calibration\Calibration.xsl 

Calibration-SamplingRate:	5000 

Calibration-ShowAllChannels:	1 

Calibration-HoldLevelsAfterCalib:	1 

Calibration-MinimumAmpliude:	0.010000 

Calibration-SpecView:	0 

Calibration-LogScale:	0 

Calibration-Warnings:	1 

Calibration-AutoInsertRemove:	0 


WavPlayerModuleT-AusgabeFormat:	0 0 4 

WavPlayerModuleT-AutoAblauf:	1 1 1 1 1 1 1 

WavPlayerModuleT-AutoAblaufOptionen:	0 1 1 1 

WavPlayerModuleT-AutoTypSernr:	0 Standard 0 "" 0 0 0 

WavPlayerModuleT-AbspielOptionen:	1 


FGAnalogVal-ApplicationSignal:	50 1 

FGAnalogVal-TestWert:	0.000000 1.000000 

FGAnalogVal-SampleRate:	50000.000000 

FGAnalogVal-AbschnittLen:	1024 

FGAnalogVal-Berechnung:	0 

TestDz-ApplicationSignal:	-1 0 

TestDz-TestWert:	0.000000 1.000000 

TestDz-SampleRate:	1.000000 

TestDz-AnzeigeOptionen:	0 

TestDz-Params:	2 20.000000 10.000000 60.000000 0.300000 2 


TasWavRecorder-ControlMode:	0 1 0 0 1 0 0.000000 1 0 0 0 0 0 0 120 

TasWavRecorder-DebugOptions:	0 0 250 3000 80 500 8 

TasWavRecorder-RecTypeList:	0 "" 

TasWavRecorder-AudioVerzeichnis:	..\Recordings\ 0 "" "" 

TasWavRecorder%s-NamensAufbau:	6 "" 

TasWavRecorder-ChannelSettings: {

	VS1 11 17 2 0 0 

	AnalogVal 50 9 2 0 0 

	VS2 12 17 2 0 0 

} 	;-- TasWavRecorder-ChannelSettings

TasWavRecorder-MaxRecTime:	600 15 

TasWavRecorder-MaxDirSize:	50.000000 3 50000 50 

TasWavRecCompressor-Aktiv:	0 1 0 

TasWavRecCompressor-Verzeichnis:	"" 0 0 0 0 

TasWavRecCompressor-Optionen:	0 0 0 

TasWavRecCompressor-WelcheKanäle:	

AudioSignalMonitor:	0 0 -842150451 -842150451 1 0 0 


LogFile-LevelSettings: {

	1 1 0 

	1 1 0 

	1 1 0 

	1 1 0 

	1 1 0 

} 	;-- LogFile-LevelSettings


ResampContainer-NeustartBeiStartMessung:	1 

Resampling-FüGröLaufzeitKorrektur:	0 

Resampling-MinDrehzahl:	30.000000 

Resampling-UpsamplingOK:	0 0 0 

ShiftNoise.FixFs-Parameter:	0 0 

Mequant.FixFs.EZK-ViewItems: {
} 	;-- Mequant.FixFs.EZK-ViewItems

tFft.FixFs-FftParams:	3 1 1 0 1 

tFft.FixFs-Clavis:	2500 1 

fAverLog.FixFs-Mittelung:	5 0 0 0 10 

OrdMon.FixFs-Parameter:	0 0 

fMax.FixFs-Maximierung:	0 10 -1 -1 0 

fMax.FixFs-MittelwertStattMaximum:	-1 

TrackScope4-Input: {
;	Instr Chan Loc Param Sens isSpctg KTyp Farbe Pane 
	3500 103 26 2 12 1 0 3 1 
	3500 103 26 2 11 1 0 3 0 
} 	;-- TrackScope4-Input

CommandCentre-CommandsFrom:	1 1 

CommandCentre-Verbose:	0 0 

CommandCentre-Optionen:	0 

CommandCentre-SkipExtErrorInterval:	0 0 

CommandCentre-ResultExactEndsSearch:	0 

PrüfzeitÜberwachungsClavis:	-1 -1 -1 -1 -1 -1 

PlaybackFile:	"" 

PlaybackMode:	1 1 

TasDecoder-Verbose:	0 0 

TasDecoder-ReportMode:	0 

TasDecoder-ReportCodeFormat:	0 %d 

TasDecoder-ReportCut:	0 80 

TasDecoder-ReportFinalNewLine:	0 1 

TasDecoder-RotasModus:	0 

Archivator-Aktiv:	0 

Archivator-Optionen:	0 0 1 1 

Archivator-NamensAufbau:	6 

Archivator-MaxDirSize:	0 0 0 0 

Archivator-Directory:	..\TempArchives\ 

Archivator-BaseName:	Archive 

Archivator-HistoryArchivieren:	0 1 0 0 

StoreAdditionalLearning-List: {
	0 Default 0 100 
} 	;-- StoreAdditionalLearning-List

StoreAdditionalLearning-FileNameExt:	-XtraLearn 

ArchiveMirror-Source:	..\TempArchives\ 

ArchiveMirror-SourceConnect:	"" 

ArchiveMirror-Dest:	C:\Outbox\ 

ArchiveMirror-DestConnect:	"" 

ArchiveMirror-Command:	- 0 

ArchiveMirror-Mirror:	1 0 0 *.rdt 0 0 

ArchiveMirror-MaxTargetDirSize:	0 0 0 0 

ArchiveMirror-DeleteInDest:	0 

ArchiveMirror-CopyOnShutdown:	0 

GtrFileKleber-Basisname:	M_ 

GtrFileKleber-Zielverzeichnis:	./ 

GtrFileKleber-Optionen:	0 0 0 0 0 

GtrFileKleber-MaxGroesse:	100000 

GtrFileKleber-ArchivePostProcessStep:	2 

ArchiveReloader-ArchiveFile:	"" 

Soft-ADC-HP:	1 

MuxExpand-Params:	1 

ResampGroup.Fix-GroupIds:	1 2 

ResampGroup.Fix-ProcUnitIds:	1 2 

Scope1-Input: {
	<Resamp.Fix> 
} 	;-- Scope1-Input

SpecScope2-Input: {
	<RunningMaxSpec.FixFs> 
} 	;-- SpecScope2-Input

TableWindow-ModeAuswahl:	-1 

TableWindow-InstrumentAuswahl:	1002 1003 1004 1005 

TableWindow-ParameterAuswahl:	-1 

TableWindow-LocationAuswahl:	-1 

TableWindow-ChannelAuswahl:	-1 

TableWindow-SensorAuswahl:	-1 

TableWindow-Spalten:	0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

TableWindow-Optionen:	1 1 1 0 

TableWindow-ExportOrdner:	C:\Discom 

TestHistory-Einstellungen:	20 20 0 "Microsoft Sans Serif" 12 "Other errors" 1 0 

TestHistory-Gruppen: {
	"Other errors" 1 
	0 
} 	;-- TestHistory-Gruppen

MosaicWindow-Ebenen:	4 16 14 18 2 6 8 10 12 -1 

MosaicWindow-EbenenVerwendet:	9 

MosaicWindow-ModeAuswahl:	-1 

MosaicWindow-InstrumentAuswahl:	-1 

MosaicWindow-LocationAuswahl:	-1 

MosaicWindow-MosaikAufbau:	0 0 

MosaicWindow-MosaikOptionen:	0 10.000000 

MosaicWindow-BerichtsOptionen:	0 0 

ReportWindow-Darstellung:	0 0 1 0 50 0 0 

ReportWindow-Druckoptionen:	0 0 

ErgebnisAmpel-NurAkustik:	1 

ErgebnisAmpel-TonAbspielen:	0 

SignalLight_Mode:	2 

UDPInterface%TestText1:	"" 

UDPInterface%TestText2:	"" 

UDPInterface%TestText3:	"Report: Codes" 

UDPInterface%TestText4:	"SetExtError: " 

UDPInterface%TestText5:	Result: 

UDPInterface%TestText6:	"" 

UDPInterface%TestText7:	"" 

UDPInterface%TestTextTypeMode:	"" "" "" 

AutoModeController-ModeListe:	1 1 

AutoModeController-Optionen:	0 1 1 0.500000 0 10.000000 0 1 0 

AutoModeController-TimestampMode:	-1 

MvReportGenerator-ModulAktiv:	0 0 1 0 1 0 

MvReportGenerator-ReportTemplate:	"" — 

StartStopMeasmt-TriggerId:	-1 

StartStopMeasmt-Messzeit-nach-Stdout:	0 

StartStopMeasmt-Clavis:	-1 20000 -1 -1 -1 100 

ModuleFavourites: {
	TAS-Box CTasContainer 
	Calibration CCalibrator 
	TasWavRecorder CTasWavRecorder 
	WavPlayerModuleT CWavPlayerModuleT 
	AudioSignalMonitor CMonitorModule 
	Scope1 CScopeModule 
	SpecScope2 CLimitScopeModule 
	TrackScope4 CTrackScopeModule 
	FGAnalogVal CFueGroeEinfach 
	TestDz CDrehzahlQuelleTester 
	Archivator CStorageModule 
	Dz.Analog.1 CDrehzahlQuelleStandard 
} 	;-- ModuleFavourites

ControlMode:	1 

AutoSerialGenerator-Day:	18 

AutoSerialGenerator-Counter:	5 

IIRFilter: {
	VS1Filt 1 HP 21 
	VS2Filt 1 HP 22 
	Mic1 1 A-Filter 31 
	Mic2 1 A-Filter 32 
} 	;-- IIRFilter

Mequant.FixFs.EZK: {
	1002 0 0 0 0 
	1003 0 0 0 0 
	1004 0 0 0 0 
	1005 0 0 0 0 
	1008 0 0 0 0 
	2002 0 0 0 0 
	2003 0 0 0 1 
	2004 0 0 0 0 
	2005 0 0 0 0 
	2008 0 0 0 0 
} 	;-- Mequant.FixFs.EZK

Terminal-Instruments: {
	1001 1 
	1002 1 
	1003 1 
	1004 1 
	1005 1 
	2001 1 
	2002 1 
	2003 1 
	2004 1 
	2005 1 
	2500 1 
	3500 1 
	9000 1 
	10000 1 
	10001 1 
	10101 1 
	20000 1 
	21000 1 
} 	;-- Terminal-Instruments

Terminal-Modes: {
	1 0 
	2 0 
} 	;-- Terminal-Modes

RetestProhibitionSettings:	7 "Test repetition prohibited" 

CalibrationXMLFile:	..\Locals\Calibration\calibration.xml 

MuxExpand: {

	-1 22 -1 0 1 0 

	-1 21 -1 0 1 0 

	11 11 -1 1 1 0 

	12 12 -1 1 1 0 

	50 50 -1 1 1 0 

} 	;-- MuxExpand

Drehzahlquellen-Referenzrotoren: {
	60 SpeedPulses -1 
} 	;-- Drehzahlquellen-Referenzrotoren

AdditionalArchiveInfos: {

} 	;-- AdditionalArchiveInfos

<TAutoModeParam>: {
} 	;-- <TAutoModeParam>

TasSystemConfigurationSea:	TasConfiguration 

TasSystemFirmwareLog:	Firmware.log 

TasMissingError:	905 1 906 906 

CommandCenter-DoubleInsertOption:	Cancel 

AutoSerialGenerator-Options:	0 0 "" 1 4 0 "" 

Byte2Mux-Params:	0.000000 

Führungsgrößen-Sources: {

	50 0.001 0 1 0 -1 -1 

	-1 0.001 0 0 0 -1 -1 

	-1 0.001 0 0 0 -1 -1 

	11 0.00125 0 0 1 -1 -1 

	11 0.00125 0 0 2 -1 -1 

	11 0.00125 0 0 3 -1 -1 

	50 0.0333333 0 0 1 -1 -1 

	50 0.0333333 0 0 2 -1 -1 

	50 0.0333333 0 0 3 -1 -1 

	12 0.0264763 0 0 1 -1 -1 

	12 0.0264763 0 0 2 -1 -1 

	12 0.0264763 0 0 3 -1 -1 

} 	;-- Führungsgrößen-Sources

Führungsgrößen-Recording:	0 10 "" ControlValues 999 0 000000000 0 300 5 Standard 

IIRFilter-FilterGroupDefinitionFile:	filtergroups.xml 

IIRFilter-Params:	0.000020 

IIRFilter-Dialog:	1 

Scope1-NamenBildenAus:	40 

Scope1-NeueKurvenImmerAn:	1 

SpecScope2-NamenBildenAus:	41 

SpecScope2-NeueKurvenImmerAn:	1 

TrackScope4-NamenBildenAus:	19 

TrackScope4-AutoXAchse:	0 

TrackScope4-WelcherMittelwert:	0 

TrackScope4-ZeigeMehrdimTracks:	0 

UDPInterface-Params:	"" "" 9601 9602 

EvSequencer-Params:	1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Terminal-ErrorCode:	910 -1 -1 -1 

ResultCodeCompatibilityOptions:	0 1 

EvSequencer-MA-Params: {
} 	;-- EvSequencer-MA-Params

CachePath:	..\Locals\CacheData\ 

DataBase:	..\ParamDb\Multimeter.QDb.mdb 

ParamDb-UseDb:	1 0 0 0 

Trigger-Debug:	0 

LogFile-Path:	..\Locals\Log\ Output-Log 500 

LogFile-Options:	1 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 

LogFile-UseTasBoxSerial:	0 

AudioSignalMonitor-LastSampleTime:	0.000020 

LimitCurveExpansionWidth-Default:	1.000000 

LimitCurveExpansionWidths: {

;	Instrument Id | Parameter Id or -1 | width value left | right | optional Channel Id | optional Location Id 

} 	;-- LimitCurveExpansionWidths

UserInterfaceLanguageId:	400 

AdditionalArchiveInfosKeepComment:	0 "" 

AdditionalArchiveInfosKeepSerial:	0 "" 

Dz.Analog.1-ApplicationSignal:	60 1 

Dz.Analog.1-TestWert:	0.000000 1.000000 

Dz.Analog.1-SampleRate:	50000.000000 

Dz.Analog.1-AnzeigeOptionen:	0 

Dz.Analog.1-QuellPulseProUmdr:	1 0 -1 

Dz.Analog.1-Trigger:	-0.500000 0.000000 1 0 1 0 0 0.200000 5 0.000000 0.000000 0 

Dz.Analog.1-TriggerLevelsPerMode:	0 

Dz.Analog.1-TriggerLevels: {
	1 -0.5 0 
	2 -0.5 0 
} 	;-- Dz.Analog.1-TriggerLevels

USBInterface-ComplainCriticalBuffer:	0 

Dz.Analog.1-SimulationParams:	2 20.000000 10.000000 60.000000 0.300000 2 

TestDz-SimulationParams:	2 20.000000 10.000000 60.000000 0.300000 2 

TasDecoder-Params:	0 

<TAutoModeParamOrder>: {
} 	;-- <TAutoModeParamOrder>

ValueInspector-Quinter:	2 3500 103 26 2 11 

ValueInspector-Letzte-1:	2 3500 103 26 2 11 

ValueInspector-Letzte-2:	-1 -1 -1 -1 -1 -1 

ValueInspector-Letzte-3:	-1 -1 -1 -1 -1 -1 

ValueInspector-Letzte-4:	-1 -1 -1 -1 -1 -1 

ValueInspector-Letzte-5:	-1 -1 -1 -1 -1 -1 

ValueInspector-Letzte-6:	-1 -1 -1 -1 -1 -1 

ValueInspector-Letzte-7:	-1 -1 -1 -1 -1 -1 

FGAnalogVal-SimulationParams:	2 20.000000 10.000000 60.000000 0.300000 2 

USBInterface-UsbDataDelay:	0 

Calibration-ExternPrecendence:	1 

Dz.Analog.1-MinRpmSpeed:	6.000000 

TasWavRecorder-SensorRecordSettings: {
} 	;-- TasWavRecorder-SensorRecordSettings

TasWavRecorder-ErrorHandling:	1 1 2 4 3 4 4 5 5 1 6 0 7 0 8 0 9 1 

TasWavRecorder-ErrorCodeMapping:	

StoreAdditionalLearning-UsedModesFilter:	0 

ArchiveReloader-Options:	2 

TestHistory-Schichtwechsel:	1 5 30 

EvSequencer-CrashPrevention:	0 0 10 1 

HtmlExporter-Items: {
} 	;-- HtmlExporter-Items

HtmlExporter-Options:	0 100 0 10 1 1 0 

HtmlExporter-Path:	C:\Outbox\ 

HtmlExporter-Names:	3 4 

CommandVariables-Sources: {
	50 0.001 0 0 0 -1 -1 
	60 0.0001 0 1 0 -1 -1 
	-1 0.001 0 0 0 -1 -1 
	11 0.0025 0 0 1 -1 -1 
	11 0.0025 0 0 2 -1 -1 
	11 0.0025 0 0 3 -1 -1 
	12 0.00264763 0 0 1 -1 -1 
	12 0.00264763 0 0 2 -1 -1 
	12 0.00264763 0 0 3 -1 -1 
} 	;-- CommandVariables-Sources

Detox.FixFs-Params:	0.000000 0.000000 0 -1 0.000000 0 0 

Detox.FixFs-Params-Clavis:	-1 -1 -1 -1 -1 -1 

MosaicWindow-WarningTimeout:	350 
CommandVariables-Params:	0 
SQL_ParamDb:	"Provider=MSSQLOLEDB;Data Source=;DATABASE=Multimeter;UID=sa;PWD=RotasAdmin01" sa RotasAdmin01 .\SQLEXPRESS Discom_ParamDb MSOLEDBSQL 
Resampling-Oversampling:	1 
