<TSensorGroupList>: {
	1 1 11
	1 2 12
	1 3 21
	1 4 22
	1 5 13
	1 6 14
	2 1 31
	2 2 32
	3 1 60
}	; <TSensorGroupList>
<TErrorCode>: {
	100 100 "Klick noise" 200 5 0
	200 200 "Rumble noise" 200 5 0
	300 300 "Spectral component loud" 200 5 0
	901 901 "Noise sensor defect" 999 10 0
	905 605 "Tas box not connected" 999 10 0
	906 906 "Tas box processing error" 999 10 0
	910 910 "Measurements missing" 900 10 0
}	; <TErrorCode>
<TTrigger>: {
	0 Time
	1 Measure
}	; <TTrigger>
<TApplicationSignal>: {
	11 VS1
	12 VS2
	13 VS3
	14 VS4
	21 VS1Filt
	22 VS2Filt
	31 Mic1
	32 Mic2
	50 AnalogVal
	60 SpeedPulses
	100 Time
}	; <TApplicationSignal>
<TInstrument>: {
	1001 "Spectral Value"
	1002 Crest
	1003 Rms
	1004 Peak
	1005 Kurtosis
	2001 "Spectral Track"
	2002 CrestTrack
	2003 RmsTrack
	2004 PeakTrack
	2005 Kurtosis-Track
	2500 Spectrum
	3500 Spectrogram
	9000 TestStand
	10000 TrackInterval
	10001 TrackPolygon
	10101 CurvePolygon
	20000 CmdVar
	21000 CmdVarTrack
}	; <TInstrument>
<TIpPolygonValue>: {
	20 0 60
	20 25000 50
	21 0 120
	21 25000 120
	22 0 50
	22 10 50
	23 0 120
	23 10 120
	24 0 5
	24 10 5
	25 0 100
	25 10 100
	26 0 6
	26 10 6
	27 0 20
	27 10 20
	28 0 10
	28 10 10
	29 0 25
	29 10 25
	30 0 50
	30 10 50
}	; <TIpPolygonValue>
<TAppSignalProperty>: {
	11 17 m/s^2 1e-006 16 0
	12 17 m/s^2 1e-006 16 0
	13 17 m/s^2 1e-006 16 0
	14 17 m/s^2 1e-006 16 0
	21 16 m/s^2 1e-006 16 0
	22 16 m/s^2 1e-006 16 0
	31 17 Pa 2e-006 13 0
	32 17 Pa 2e-006 13 0
	50 9 V 1 12 0
	60 19 rpm 1 9 0
	100 4 s 1 7 0
}	; <TAppSignalProperty>
<TChannel>: {
	103 FixFs
}	; <TChannel>
<TInstrumentParam>: {
	1 2500 Max 2
	2 3500 Max 2
	3 1003 Max 2
	4 1003 Min 1
	5 2003 Max 2
	6 1002 Max 2
	7 2002 Max 2
	8 1005 Max 2
	9 2005 Max 2
	10 1004 Max 2
	11 2004 Max 2
	12 21000 Max 2
}	; <TInstrumentParam>
<TIpPolygonProperty>: {
	-1 -1 2
	20 -1 1
	21 -1 1
	22 -1 1
	23 -1 1
	24 -1 1
	25 -1 1
	26 -1 1
	27 -1 1
	28 -1 1
	29 -1 1
	30 -1 1
}	; <TIpPolygonProperty>
<TIpPolygon>: {
	-1 0 Fp-unused
	20 2500 SpectrumMin
	21 2500 SpectrumMax
	22 2003 RmsTrackMin
	23 2003 RmsTrackMax
	24 2004 PeakTrackMin
	25 2004 PeakTrackMax
	26 2002 CrestTrackMin
	27 2002 CrestTrackMax
	28 2005 KurtTrackMin
	29 2005 KurtTrackMax
	30 3500 SpectrogramDummy
}	; <TIpPolygon>
<TSensorGroup>: {
	1 VibSensors
	2 Microphones
	3 SpeedSignal
}	; <TSensorGroup>
<TResamplingGroup>: {
	1 RG-VS
	2 RG-Mic
	3 RG-Spd
}	; <TResamplingGroup>
<DbDesign.CacheMinorVersion>: 11 
<DbDesign.CacheVersion>: 215 
<DbDesign.TableVersion>: 250 
<QBoxNames>: {
	Standard
}	; <QBoxNames>
<TInstrumentProperty>: {
	1001 1 0 1
	1002 1 1 1
	1003 1 1 1
	1004 1 1 1
	1005 1 1 1
	2001 2 0 1
	2002 2 1 1
	2003 2 1 1
	2004 2 1 1
	2005 1 1 1
	2500 3 6 1
	3500 5 6 1
	9000 4 1 1
	10000 1 1023 1023
	10001 1 1023 1023
	10101 1 1023 1023
	20000 1 1 1
	21000 2 1 1
}	; <TInstrumentProperty>
<TChannelProperty>: {
	103 4 -1
}	; <TChannelProperty>
<QTestBenches>: {
	Multimeter
}	; <QTestBenches>
<TSignalUnit>: {
	-1 notset
	0 -
	1 n
	2 x
	3 y
	4 z
	5 N
	6 %
	7 s
	8 Hz
	9 rpm
	10 Rev
	11 Ord
	12 V
	13 Pa
	14 Nm
	15 °C
	16 m/s^2
	17 g
	18 m
	19 °
	20 Rad
	21 km/h
	22 mph
	23 m/s
	24 rad/s
	25 rad/s^2
	26 A
	27 pu
	28 bar
}	; <TSignalUnit>
<TLearnProcedures>: {
	1 200 5 200 Standard
	2 20 5 20 Fast
	3 -1 5 200 Nonstop
}	; <TLearnProcedures>
<TAliasType>: {
	109 Standard
}	; <TAliasType>
<TAliasBench>: {
	0 Multimeter
}	; <TAliasBench>
<TErrorGroup>: {
	1 1 3 - 1
	2 0 4 - 2
	3 0 4 - 3
	4 0 4 - 4
	5 0 4 - 5
	6 0 4 - 6
	7 0 4 - 7
	8 0 4 - 8
	9 0 6 TestBench TestBench
	10 0 5 System System
}	; <TErrorGroup>
<TTpSensorConfig>: {
	0 Default
}	; <TTpSensorConfig>
<TProcessingUnit>: {
	1 Vib.Sensors
	2 Mic.Sensors
	3 Spd.Sensors
}	; <TProcessingUnit>
WheelNames: 
GeneralDbVersion: 1289
